MODULE 2,CN%d: ,1345
@0,"?"
@1,"Atteso carattere ["
@2,"Numero Registro Errato"
@3,"Funzione non valida"
@4,"Parametrica: carattere non valido"
@5,"IF: Atteso carattere ="
@6,"JSR: Livello Annidamento Subroutine Errato"
@7,"RET: Annidamento Subroutine Errato"
@8,"Funzione non disponibile"
@9,"Troppe funzioni M consecutive"
@10,"Raggio senza G2/G3"
@11,"Raggio Inconsistente"
@12,"Errore inizializzazione canale"
@13,"Canale in stallo (deadlock)"
@14,"Ciclo Fisso non esistente"
@15,"Troppi livelli di parentesi ("
@16,"Assegnamento: atteso carattere ="
@17,"Atteso carattere CR"
@18,"Modo operativo cambiato"
@19,"JMP: Numero Blocco non trovato"
@20,"Programma non trovato"
@21,"Errore da procedura esterna"
@22,"Quota Fuori Limite"
@23,"Asse non configurato"
@24,"Mandrino non configurato"
@25,"Piano Selezionato Errato"
@26,"Asse non Disponibile"
@27,"Passo Maschiatura Nullo"
@28,"Asse in Allarme"
@29,"Feed Nulla"
@30,"Raggio Utensile Nullo"
@31,"Simbolo % non trovato"
@32,"Cambio Piano o Lato con CUT Attiva"
@33,"Mandrino senza Encoder"
@34,"Indirizzo senza numero"
@35,"SQRT: Argomento negativo"
@36,"TAN: Valore Infinito"
@37,"ASIN, ACOS: Argomento fuori range"
@38,"Divisione per zero"
@39,"Indirizzo non usato"
@40,"Numero senza indirizzo"
@41,"Parametro su indirizzo G"
@42,"Programma senza M2-M30"
@43,"Interpolazione con assi incompatibili"
@44,"Velocità mandrino troppo elevata"
@45,"Vel Asse Z > Vel Max Canale"
@46,"Correzione Tornio G18"
@47,"Tipo Geometria Utensile non gestita"
@48,"Coda Trasmissione Esaurita"
@49,"Coda Pacchetti Liberi Esaurita"
@50,"Raggio profilo minore Raggio Utensile"
@51,"Punto Finale Arco inconsistente"
@52,"Il Percorso non puo' essere seguito"
@53,"Segmento nullo"
@54,"Angolo nullo"
@55,"Operazione Illegale"
@56,"Intersezione tra segmenti o archi"
@57,"Attacco Profilo non permesso: usare G0"
@58,"Sovrataglio su Segmento Lineare"
@59,"Sovrataglio su Arco di Circonferenza"
@60,"Atteso carattere ]"
@61,"Valore troppo elevato"
@62,"Errore accesso file"
@63,"Descrittore Utensile Errato"
@64,"Troppi parametri"
@65,"Troppi caratteri nei campi stringa"
@66,"Atteso oggetto dopo ^"
@67,"Assegnazione a registro inesistente"
@68,"Argomento inesistente"
@69,"Codice SPC non riconosciuto"
@70,"Violazione semantica blocco APND"
@71,"Per spiegazioni vedere il Manuale"
@72,"CFC: Subroutine non trovata"
@73,"CFC: Parametri errati"
@74,"CFC: Errore di gestione risorse"
@75,"CFC: Nessuna risorsa"
@76,"CFC: Errore di chiusura"
@77,"CFC: Non specificato"
@78,"CFC: <DEBUG 1>"
@79,"CFC: (Per spiegazioni vedere il Manuale)"
@80,"CFC: Task eseguito correttamente"
@81,"CVB: Codice operativo sconosciuto"
@82,"CVB: Errore di gestione risorse"
@83,"CVB: Nessuna risorsa"
@84,"CVB: Errore di chiusura"
@85,"CVB: Pipe interrotta"
@86,"CVB: Ripristinato da stallo/Fine file inattesa"
@87,"CVB: Non specificato"
@88,"CVB: <DEBUG 1>"
@89,"CVB: (Per le spiegazioni vedere il Manuale)"
@90,"CVB: Task eseguito correttamente"
@93,"APIO: Nessuna risorsa"
@94,"APIO: Errore di chiusura"
@95,"APIO: Non specificato"
@96,"APIO: <DEBUG 1>"
@97,"APIO: (Per spiegazioni vedere il Manuale)"
@98,"APIO: Task eseguito correttamente"
@99,"XCL: Codice operativo sconosciuto"
@100,"XCL: Errore di gestione risorse"
@101,"XCL: Nessuna risorsa"
@102,"XCL: Errore di chiusura"
@103,"XCL: Pipe interrotta"
@104,"XCL: Ripristinato da stallo/Fine file inattesa"
@105,"XCL: Non specificato"
@106,"XCL: <DEBUG 1>"
@107,"XCL: (Per le spiegazioni vedere il Manuale)"
@108,"XCL: Compito eseguito correttamente"
@109,"XAM: Codice operativo sconosciuto"
@110,"XAM: Errore di gestione risorse"
@111,"XAM: Nessuna risorsa"
@112,"XAM: Errore di chiusura"
@113,"XAM: Pipe interrotta"
@114,"XAM: Ripristinato da stallo/Fine file inattesa"
@115,"XAM: Non specificato"
@116,"XAM: <DEBUG 1>"
@117,"XAM: (Per le spiegazioni vedere il Manuale)"
@118,"XAM: Task eseguito correttamente"
@119,"RETR: Codice operativo sconosciuto"
@120,"RETR: Errore di gestione risorse"
@121,"RETR: Nessuna risorsa"
@122,"RETR: Errore di chiusura"
@123,"RETR: Pipe interrotta"
@124,"RETR: Ripristinato da stallo/Fine file inattesa"
@125,"RETR: Non specificato"
@126,"RETR: <DEBUG 1>"
@127,"RETR: (Per le spiegazioni vedere il Manuale)"
@128,"RETR: Task eseguito correttamente"
@129,"PG2: Codice operativo sconosciuto"
@130,"PG2: Errore di gestione risorse"
@131,"PG2: Nessuna risorsa"
@132,"PG2: Errore di chiusura"
@133,"PG2: Pipe interrotta"
@134,"PG2: Ripristinato da stallo/Fine file inattesa"
@135,"PG2: Non specificato"
@136,"PG2: <DEBUG 1>"
@137,"PG2: (Per le spiegazioni vedere il Manuale)"
@138,"PG2: Task eseguito correttamente"
@139,"WARP: Codice operativo sconosciuto"
@140,"WARP: Errore di gestione risorse"
@141,"WARP: Nessuna risorsa"
@142,"WARP: Errore di chiusura"
@143,"WARP: Pipe interrotta"
@144,"WARP: Ripristinato da stallo/Fine file inattesa"
@145,"WARP: Non specificato"
@146,"WARP: <DEBUG 1>"
@147,"WARP: (Per le spiegazioni vedere il Manuale)"
@148,"WARP: Task eseguito correttamente"
@149,"PAG: Codice operativo sconosciuto"
@150,"PAG: Errore di gestione risorse"
@151,"PAG: Nessuna risorsa"
@152,"PAG: Errore di chiusura"
@153,"PAG: Pipe interrotta"
@154,"PAG: Ripristinato da stallo/Fine file inattesa"
@155,"PAG: Non specificato"
@156,"PAG: <DEBUG 1>"
@157,"PAG: (Per le spiegazioni vedere il Manuale)"
@158,"PAG: Task eseguito correttamente"
@159,"Codice di errore sconosciuto"
@160,"Asse X Quota Fuori Limite"
@161,"Asse Y Quota Fuori Limite"
@162,"Asse Z Quota Fuori Limite"
@163,"Asse U Quota Fuori Limite"
@164,"Asse V Quota Fuori Limite"
@165,"Asse W Quota Fuori Limite"
@166,"Asse A Quota Fuori Limite"
@167,"Asse B Quota Fuori Limite"
@168,"Asse C Quota Fuori Limite"
@170,"Errore definizione variabile record [simbolo]"
@171,"Errore assegnazione variabile record [simbolo]"
@172,"Errore definizione variabile record [var defcn]"
@173,"Errore assegnazione variabile record [var defcn]"
@174,"Errore definizione variabile record [INPUT]"
@175,"Impossibile assegnare registro di input"
@176,"Errore definizione variabile record [OUT]"
@177,"Errore assegnazione variabile record [OUT]"
@178,"Errore definizione variabile record [registro logico]"
@179,"Errore definizione variabile record [variabile automatica]"
@180,"Atteso valore da assegnare a variabile record"
@181,"Array oltre il massimo consentito"
@182,"Simbolo giá definito"
@183,"Impossibile inizializzare gli Array"
@184,"Errore inizializzazione variabile"
@185,"Errore sintattico definizione parametrica"
@186,"Tipo di dato incompatibile"
@187,"Impossibile definire altri simboli"
@188,"Simbolo non definito"
@189,"Errore assegnamento stringa"
@190,"Errore assegnamento numerico"
@191,"Simbolo inesistente"
@192,"Errore definizione variabile record [registro logico]"
@193,"Atteso simbolo parametrica"
@194,"Errore accesso registro in defcn"
@195,"Superato numero massimo di variabili simboliche"
@197,"Out of memory/Memory not awarded"
@199,"Errore di inizializzazione"
@200,"<DEBUG: TCO: Codice operativo sconosciuto>"
@201,"<DEBUG: TCO: Errore di gestione risorse>"
@202,"<DEBUG: TCO: Nessuna risorsa>"
@203,"<DEBUG: TCO: Errore di chiusura>"
@204,"<DEBUG: TCO: Pipe interrotta>"
@205,"<DEBUG: TCO: Ripristinato da stallo/Fine file inattesa>"
@206,"<DEBUG: TCO: Non specificato>"
@207,"<DEBUG: TCO: <DEBUG 1>>"
@208,"<DEBUG: TCO: (Per le spiegazioni vedere il Manuale)>"
@209,"<DEBUG: TCO: Task eseguito correttamente>"
@210,"XCL: Violazione Semantica Blocco APND"
@211,"XAM: Violazione Semantica Blocco APND"
@212,"<DEBUG: PMI: Codice operativo non valido>"
@213,"<DEBUG: PMI: Paratetri vettore di I/O errati>"
@214,"<DEBUG: PMI: Ricevuto segnale di terminazione>"
@215,"<DEBUG: PMI: Errore di inizializzazione>"
@216,"<DEBUG: PMI: Errore di chiusura>"
@217,"<DEBUG: PMI: Non specificato>"
@218,"<DEBUG: PMI: (Per le spiegazioni vedere il Manuale)>"
@219,"<DEBUG: PMI: Task eseguito correttamente>"
@220,"Dati Tagliente non trovati"
@221,"Cinematica non supportata"
@222,"Errato orientamento entità TWI"
@223,"Orientamento utensile non definito"
@224,"TCP non trovato"
@225,"Trasformazione THD non supportata"
@226,"Impossibile selezionare tagliente, IJK assenti"
@227,"Violazione tagliente"
@228,"XCL: Vedi manuale"
@229,"Orientamento utensile impossibile"
@230,"Driver assi polari non supportato"
@231,"Beccheggio incoerente"
@232,"Imbardata incoerente"
@233,"Modalità ICDSID non supportata"
@234,"Relazione ambigua tra tagliente e lavorazione"
@235,"Richiesto blocco di movimento dopo G00"
@236,"Troppi blocchi non di movimento"
@237,"Sequenza assi di percorso non gestita"
@238,"Errore interno XCL"
@240,"Overflow buffer DLE"
@241,"Deceleration Look-Ahead: Troppi blocchi non di movimento"
@242,"Formato non riconosciuto da DLE"
@243,"La Pipe interna di DLE é interrotta"
@244,"Errore interno DLE"
@245,"DLE: (Per le spiegazioni vedere il Manuale)"
@250,"TCO: Violazione Semantica Blocco APND"
@251,"PG2: Violazione Semantica Blocco APND"
@256,"Orientamento utensile non definito con ICDSID"
@257,"Vettore di superficie non definito con ICDSID"
@258,"Beccheggio utensile incompatibile con la lavorazione"
@259,"Imbardata utensile indeterminata con PADSID attivo"
@260,"Modalità PADSID non supportata"
@261,"Modalità PADCHK non supportata"
@262,"Discontinuità superficie troppo elevata"
@263,"Avanzamento nel materiale incompatibile con l'utensile"
@265,"Codice TWI troppo elevato"
@266,"Codice THD troppo elevato"
@267,"Codice D troppo elevato"
@270,"Richiesto idoneo orientamento utensile con xSCMOD"
@271,"Richiesto idoneo vettore di superficie con  xSCMOD"
@272,"Orientamento utensile non definito con xSCMOD"
@273,"Vettore di superficie non definito con xSCMOD"
@274,"Soli blocchi G1 consentiti con xSCMOD"
@275,"Lunghezza blocco in testa incompatibile con ESCMOD"
@276,"Lunghezza unico blocco incompatibile con xSCMOD"
@277,"Lunghezza blocco in coda incompatibile con XSCMOD"
@282,"PAG: Implementation restriction"
@283,"PAG: Not enough data"
@284,"PAG: Ambiguous data"
@285,"PAG: Undetermined solution"
@286,"PAG: No solution found"
@287,"PAG: Invalid feed command"
@290,"<DEBUG: PMI: Estensione utente non inizializzata>"
@292,"Speed Mandrino < Speed Min"
@400,"Superato numero massimo strutture di controllo"
@401,"IF () THEN non sono sullo stesso blocco"
@402,"BREAK non inserito in struttura di controllo"
@403,"ELSE senza IF/THEN"
@404,"Due ELSE consecutivi"
@405,"Disallineamento strutture di controllo"
@406,"ENDW,ENDFOR,REPEAT non devono essere seguiti da codice"
@407,"UNTIL senza REPEAT"
@408,"FOR senza valore limite"
@409,"RPT/BREAK: errore salto fuori dal ciclo"
@412,"Errore accesso dati ricerca blocco in DEFCN"
@413,"Procedura Overstore: blocchi di movimentazione non ammessi"
@420,"Errore di condivisione file"
@421,"Memoria insufficiente per aprire il file"
@422,"Errore sconosciuto sul file"
@424,"Vita utensile esaurita"
@513,"<DEBUG: Errore accesso dati limiti assi>"
@514,"<DEBUG: Errore interno>"
@522,"Asse X Quota Fuori Limite"
@523,"Asse Y Quota Fuori Limite"
@524,"Asse Z Quota Fuori Limite"
@525,"Asse U Quota Fuori Limite"
@526,"Asse V Quota Fuori Limite"
@527,"Asse W Quota Fuori Limite"
@528,"Asse A Quota Fuori Limite"
@529,"Asse B Quota Fuori Limite"
@530,"Asse C Quota Fuori Limite"
@549,"<DEBUG: Errore sulla pipe di uscita della grafica>"
@550,"<DEBUG: Chiamata alle TMAPI non implementata>"
@554,"<DEBUG: Connessione al server grafico gia' stabilita>"
@555,"<DEBUG: Impossibile registrarsi presso il server grafico>"
@556,"<DEBUG: Nessuna connessione stabilita col server grafico>"
@557,"<DEBUG: Il server grafico ha interrotto le attivita'>"
@560,"<DEBUG: L'evento di chiusura e' stato segnalato dal Kernel>"
@564,"<DEBUG: Non c'e' abbastanza memoria per inizializzare TMAPI>"
@565,"<DEBUG: Non e' stato possibile liberare tutte le risorse>"
@566,"<DEBUG: Non specificato>"
@569,"<DEBUG: Vedere il manuale>"
@609,"<DEBUG: Configurazione di assi non gestita>"
@610,"<DEBUG: La prestazione non e' implementata>"
@612,"<DEBUG: GRAPH Multitool setup has bad freecells>"
@613,"<DEBUG: GRAPH Multitool setup has NO freecells>"
@625,"<DEBUG: Errore nella lettura della configurazione del server grafico>"
@641,"<DEBUG: Fallita scrittura di dati packed>"
@642,"<DEBUG: Errato tipo di destinazione per dato packed>"
@643,"<DEBUG: Errato tipo di sorgente per dato packed>"
@644,"<DEBUG: Impossibile arrotondare il valore del dato packed>"
@649,"<DEBUG: Fallita scrittura di dati unpacked>"
@650,"<DEBUG: Errato tipo di destinazione per dato unpacked>"
@657,"<DEBUG: Semantica errata>"
@658,"<DEBUG: Comando sconosciuto>"
@659,"Codice SPC non riconosciuto"
@673,"<DEBUG: Errore accesso dati CED, THD o TWI>"
@674,"Memoria insufficiente per il tool caching"
@682,"Cinematica non supportata"
@692,"Codice TWI troppo elevato"
@693,"Codice THD troppo elevato"
@694,"Codice D troppo elevato"
@695,"Driver assi polari non supportato"
@714,"Cinematica non supportata"
@715,"Errato orientamento entità TWI"
@716,"Orientamento utensile non definito"
@717,"TCP non trovato"
@718,"Trasformazione THD non supportata"
@719,"Impossibile selezionare tagliente, IJK assenti"
@720,"Violazione tagliente"
@724,"<DEBUG: Vedere il manuale>"
@738,"<DEBUG: Errore pipe di ingresso esec. passante>"
@743,"<DEBUG: Il server della esec. passante ha interrotto le attivita'>"
@746,"<DEBUG: Troppi file non remoti aperti in esec. passante>"
@749,"Salto ad etichetta impossibile in esecuzione passante"
@750,"<DEBUG: Errore nella lettura della configurazione in esec. passante>"
@751,"Linea troppo lunga in esecuzione passante"
@1001,"PLC IN BLOCCO"
@1002,"ERRORE CARICAMENTO PLC"
@1003,"PLC LENTO TIMEOUT"
@1005,"PLC VELOCE TIMEOUT"
@1006,"CN IN BLOCCO"
@1007,"CONFIGURAZIONE NULLA"
@1008,"DATI MACCHINA ERRATI"
@1033,"Errore I/O: CRC"
@1034,"Errore I/O: TIMEOUT"
@1035,"Errore I/O: NACK"
@1036,"Errore I/O: INVALID ID"
@1039,"Errore I/O: RX not READY"
@1040,"Errore I/O: ERRORE GENERICO"
@1041,"Errore I/O: ALIMENTAZIONE NODO KO"
@1042,"Errore I/O: USCITA IN PROTEZIONE"
@1043,"Errore I/O: MANCA 24 VOLT"
@1044,"Errore I/O: ADC BUSY"
@1047,"Errore I/O: SCHEDA NON PRESENTE"
@1049,"V+12 FUORI SOGLIA"
@1050,"V-12 FUORI SOGLIA"
@1051,"V ENCODER FUORI SOGLIA"
@1052,"V BATTERIA FUORI SOGLIA"
@1056,"TEMPERATURA FUORI SOGLIA"
@1057,"CN HARDWARE ERROR: BOARD OR NODE ERROR"
@1058,"X:F.C. Avanti"
@1059,"X:F.C. Indietro"
@1060,"X:F.C. Software"
@1061,"X:Allarme Asse: Richiesta esterna"
@1062,"X:Errore Taratura"
@1063,"X:Asse non definito"
@1064,"X:Asse non presente e fly"
@1065,"X:Errore Tolleranza"
@1066,"X:Errore d'inseguimento"
@1067,"X:Errore Offset"
@1068,"X:Richiesta Allarme I/O di controllo"
@1069,"X:Interfaccia DAC o Encoder mancante"
@1070,"X:Mancanza conteggio Encoder"
@1071,"X:Asse in collisione"
@1072,"X:Gamma non presente"
@1073,"X:Encoder non collegato"
@1074,"X:Asse non disponibile"
@1075,"X:Allarme Servodrive Digitale"
@1076,"X:Disallineamento assi Gantry"
@1077,"X:Allarme Protocollo CanOpen"
@1078,"X:Drive in Allarme"
@1079,"X:Errore Comando"
@1080,"X:Reserved"
@1081,"X:Reserved"
@1082,"X:Reserved"
@1083,"X:Reserved"
@1084,"X:Reserved"
@1085,"X:Azionamento digitale non pronto"
@1086,"X:Dati non validi"
@1087,"X:Pacchetto dati corrotto errore di BCC"
@1088,"X:Rumore sulla linea di comunicazione con l'azionamento"
@1089,"X:Timeout comunicazione con azionamento digitale"
@1090,"Y:F.C. Avanti"
@1091,"Y:F.C. Indietro"
@1092,"Y:F.C. Software"
@1093,"Y:Allarme Asse: Richiesta esterna"
@1094,"Y:Errore Taratura"
@1095,"Y:Asse non definito"
@1096,"Y:Asse non presente e fly"
@1097,"Y:Errore Tolleranza"
@1098,"Y:Errore d'inseguimento"
@1099,"Y:Errore Offset"
@1100,"Y:Richiesta Allarme I/O di controllo"
@1101,"Y:Interfaccia DAC o Encoder mancante"
@1102,"Y:Mancanza conteggio Encoder"
@1103,"Y:Asse in collisione"
@1104,"Y:Gamma non presente"
@1105,"Y:Encoder non collegato"
@1106,"Y:Asse non disponibile"
@1107,"Y:Allarme Servodrive Digitale"
@1108,"Y:Disallineamento assi Gantry"
@1109,"Y:Allarme Protocollo CanOpen"
@1110,"Y:Drive in Allarme"
@1111,"Y:Errore Comando"
@1112,"Y:Reserved"
@1113,"Y:Reserved"
@1114,"Y:Reserved"
@1115,"Y:Reserved"
@1116,"Y:Reserved"
@1117,"Y:Azionamento digitale non pronto"
@1118,"Y:Dati non validi"
@1119,"Y:Pacchetto dati corrotto errore di BCC"
@1120,"Y:Rumore sulla linea di comunicazione con l'azionamento"
@1121,"Y:Timeout comunicazione con azionamento digitale"
@1122,"Z:F.C. Avanti"
@1123,"Z:F.C. Indietro"
@1124,"Z:F.C. Software"
@1125,"Z:Allarme Asse: Richiesta esterna"
@1126,"Z:Errore Taratura"
@1127,"Z:Asse non definito"
@1128,"Z:Asse non presente e fly"
@1129,"Z:Errore Tolleranza"
@1130,"Z:Errore d'inseguimento"
@1131,"Z:Errore Offset"
@1132,"Z:Richiesta Allarme I/O di controllo"
@1133,"Z:Interfaccia DAC o Encoder mancante"
@1134,"Z:Mancanza conteggio Encoder"
@1135,"Z:Asse in collisione"
@1136,"Z:Gamma non presente"
@1137,"Z:Encoder non collegato"
@1138,"Z:Asse non disponibile"
@1139,"Z:Allarme Servodrive Digitale"
@1140,"Z:Disallineamento assi Gantry"
@1141,"Z:Allarme Protocollo CanOpen"
@1142,"Z:Drive in Allarme"
@1143,"Z:Errore Comando"
@1144,"Z:Reserved"
@1145,"Z:Reserved"
@1146,"Z:Reserved"
@1147,"Z:Reserved"
@1148,"Z:Reserved"
@1149,"Z:Azionamento digitale non pronto"
@1150,"Z:Dati non validi"
@1151,"Z:Pacchetto dati corrotto errore di BCC"
@1152,"Z:Rumore sulla linea di comunicazione con l'azionamento"
@1153,"Z:Timeout comunicazione con azionamento digitale"
@1154,"U:F.C. Avanti"
@1155,"U:F.C. Indietro"
@1156,"U:F.C. Software"
@1157,"U:Allarme Asse: Richiesta esterna"
@1158,"U:Errore Taratura"
@1159,"U:Asse non definito"
@1160,"U:Asse non presente e fly"
@1161,"U:Errore Tolleranza"
@1162,"U:Errore d'inseguimento"
@1163,"U:Errore Offset"
@1164,"U:Richiesta Allarme I/O di controllo"
@1165,"U:Interfaccia DAC o Encoder mancante"
@1166,"U:Mancanza conteggio Encoder"
@1167,"U:Asse in collisione"
@1168,"U:Gamma non presente"
@1169,"U:Encoder non collegato"
@1170,"U:Asse non disponibile"
@1171,"U:Allarme Servodrive Digitale"
@1172,"U:Disallineamento assi Gantry"
@1173,"U:Allarme Protocollo CanOpen"
@1174,"U:Drive in Allarme"
@1175,"U:Errore Comando"
@1176,"U:Reserved"
@1177,"U:Reserved"
@1178,"U:Reserved"
@1179,"U:Reserved"
@1180,"U:Reserved"
@1181,"U:Azionamento digitale non pronto"
@1182,"U:Dati non validi"
@1183,"U:Pacchetto dati corrotto errore di BCC"
@1184,"U:Rumore sulla linea di comunicazione con l'azionamento"
@1185,"U:Timeout comunicazione con azionamento digitale"
@1186,"V:F.C. Avanti"
@1187,"V:F.C. Indietro"
@1188,"V:F.C. Software"
@1189,"V:Allarme Asse: Richiesta esterna"
@1190,"V:Errore Taratura"
@1191,"V:Asse non definito"
@1192,"V:Asse non presente e fly"
@1193,"V:Errore Tolleranza"
@1194,"V:Errore d'inseguimento"
@1195,"V:Errore Offset"
@1196,"V:Richiesta Allarme I/O di controllo"
@1197,"V:Interfaccia DAC o Encoder mancante"
@1198,"V:Mancanza conteggio Encoder"
@1199,"V:Asse in collisione"
@1200,"V:Gamma non presente"
@1201,"V:Encoder non collegato"
@1202,"V:Asse non disponibile"
@1203,"V:Allarme Servodrive Digitale"
@1204,"V:Disallineamento assi Gantry"
@1205,"V:Allarme Protocollo CanOpen"
@1206,"V:Drive in Allarme"
@1207,"V:Errore Comando"
@1208,"V:Reserved"
@1209,"V:Reserved"
@1210,"V:Reserved"
@1211,"V:Reserved"
@1212,"V:Reserved"
@1213,"V:Azionamento digitale non pronto"
@1214,"V:Dati non validi"
@1215,"V:Pacchetto dati corrotto errore di BCC"
@1216,"V:Rumore sulla linea di comunicazione con l'azionamento"
@1217,"V:Timeout comunicazione con azionamento digitale"
@1218,"W:F.C. Avanti"
@1219,"W:F.C. Indietro"
@1220,"W:F.C. Software"
@1221,"W:Allarme Asse: Richiesta esterna"
@1222,"W:Errore Taratura"
@1223,"W:Asse non definito"
@1224,"W:Asse non presente e fly"
@1225,"W:Errore Tolleranza"
@1226,"W:Errore d'inseguimento"
@1227,"W:Errore Offset"
@1228,"W:Richiesta Allarme I/O di controllo"
@1229,"W:Interfaccia DAC o Encoder mancante"
@1230,"W:Mancanza conteggio Encoder"
@1231,"W:Asse in collisione"
@1232,"W:Gamma non presente"
@1233,"W:Encoder non collegato"
@1234,"W:Asse non disponibile"
@1235,"W:Allarme Servodrive Digitale"
@1236,"W:Disallineamento assi Gantry"
@1237,"W:Allarme Protocollo CanOpen"
@1238,"W:Drive in Allarme"
@1239,"W:Errore Comando"
@1240,"W:Reserved"
@1241,"W:Reserved"
@1242,"W:Reserved"
@1243,"W:Reserved"
@1244,"W:Reserved"
@1245,"W:Azionamento digitale non pronto"
@1246,"W:Dati non validi"
@1247,"W:Pacchetto dati corrotto errore di BCC"
@1248,"W:Rumore sulla linea di comunicazione con l'azionamento"
@1249,"W:Timeout comunicazione con azionamento digitale"
@1250,"A:F.C. Avanti"
@1251,"A:F.C. Indietro"
@1252,"A:F.C. Software"
@1253,"A:Allarme Asse: Richiesta esterna"
@1254,"A:Errore Taratura"
@1255,"A:Asse non definito"
@1256,"A:Asse non presente e fly"
@1257,"A:Errore Tolleranza"
@1258,"A:Errore d'inseguimento"
@1259,"A:Errore Offset"
@1260,"A:Richiesta Allarme I/O di controllo"
@1261,"A:Interfaccia DAC o Encoder mancante"
@1262,"A:Mancanza conteggio Encoder"
@1263,"A:Asse in collisione"
@1264,"A:Gamma non presente"
@1265,"A:Encoder non collegato"
@1266,"A:Asse non disponibile"
@1267,"A:Allarme Servodrive Digitale"
@1268,"A:Disallineamento assi Gantry"
@1269,"A:Allarme Protocollo CanOpen"
@1270,"A:Drive in Allarme"
@1271,"A:Errore Comando"
@1272,"A:Reserved"
@1273,"A:Reserved"
@1274,"A:Reserved"
@1275,"A:Reserved"
@1276,"A:Reserved"
@1277,"A:Azionamento digitale non pronto"
@1278,"A:Dati non validi"
@1279,"A:Pacchetto dati corrotto errore di BCC"
@1280,"A:Rumore sulla linea di comunicazione con l'azionamento"
@1281,"A:Timeout comunicazione con azionamento digitale"
@1282,"B:F.C. Avanti"
@1283,"B:F.C. Indietro"
@1284,"B:F.C. Software"
@1285,"B:Allarme Asse: Richiesta esterna"
@1286,"B:Errore Taratura"
@1287,"B:Asse non definito"
@1288,"B:Asse non presente e fly"
@1289,"B:Errore Tolleranza"
@1290,"B:Errore d'inseguimento"
@1291,"B:Errore Offset"
@1292,"B:Richiesta Allarme I/O di controllo"
@1293,"B:Interfaccia DAC o Encoder mancante"
@1294,"B:Mancanza conteggio Encoder"
@1295,"B:Asse in collisione"
@1296,"B:Gamma non presente"
@1297,"B:Encoder non collegato"
@1298,"B:Asse non disponibile"
@1299,"B:Allarme Servodrive Digitale"
@1300,"B:Disallineamento assi Gantry"
@1301,"B:Allarme Protocollo CanOpen"
@1302,"B:Drive in Allarme"
@1303,"B:Errore Comando"
@1304,"B:Reserved"
@1305,"B:Reserved"
@1306,"B:Reserved"
@1307,"B:Reserved"
@1308,"B:Reserved"
@1309,"B:Azionamento digitale non pronto"
@1310,"B:Dati non validi"
@1311,"B:Pacchetto dati corrotto errore di BCC"
@1312,"B:Rumore sulla linea di comunicazione con l'azionamento"
@1313,"B:Timeout comunicazione con azionamento digitale"
@1314,"C:F.C. Avanti"
@1315,"C:F.C. Indietro"
@1316,"C:F.C. Software"
@1317,"C:Allarme Asse: Richiesta esterna"
@1318,"C:Errore Taratura"
@1319,"C:Asse non definito"
@1320,"C:Asse non presente e fly"
@1321,"C:Errore Tolleranza"
@1322,"C:Errore d'inseguimento"
@1323,"C:Errore Offset"
@1324,"C:Richiesta Allarme I/O di controllo"
@1325,"C:Interfaccia DAC o Encoder mancante"
@1326,"C:Mancanza conteggio Encoder"
@1327,"C:Asse in collisione"
@1328,"C:Gamma non presente"
@1329,"C:Encoder non collegato"
@1330,"C:Asse non disponibile"
@1331,"C:Allarme Servodrive Digitale"
@1332,"C:Disallineamento Assi Gantry"
@1333,"C:Allarme Protocollo CanOpen"
@1334,"C:Drive Guasto"
@1335,"C:Errore Comando"
@1336,"C:Reserved"
@1337,"C:Reserved"
@1338,"C:Reserved"
@1339,"C:Reserved"
@1340,"C:Reserved"
@1341,"C:Azionamento digitale non pronto"
@1342,"C:Dati non validi"
@1343,"C:Pacchetto dati corrotto errore di BCC"
@1344,"C:Rumore sulla linea di comunicazione con l'azionamento"
@1345,"C:Timeout comunicazione con azionamento digitale"
END
