MODULE 1,PLC%d: ,340
@0," "
@1,"MANDRINO 1 NON BLOCCATO"
@2,"MANDRINO 2 NON BLOCCATO"
@3,"MANDRINO SUPPLEMENTARE NON BLOCCATO"
@4,"ZONA DI COLLISIONE CON CAMBIO UTENSILE ESTERNO"
@5,"ZONA DI COLLISIONE CON CAMBIO UTENSILE LINEARE"
@6,"GRUPPO ASSI NON VALIDO"
@7,"INVERTER 1 NON OK"
@8,"INVERTER 2 NON OK"
@9,"INVERTER MANDRINO SUPPLEMENTARE NON OK"
@10,"SAVE ENERGY ATTIVO"
@11,B,"[WD] SUPERATO NUMERO PEZZI MASSIMO CARICABILE SU TRANSFER"
@12,"VERIFICA CONTATTORI NON OK"
@13,"TIMEOUT COMUNICAZIONE XILOG"
@14,B,"INTERVENTO MAGNETOTERMICI"
@15,"PORTE PROTEZIONE APERTE"
@16,"TAPPETO CONVOGLIA TRUCIOLI NON IN POSIZIONE"
@17,"COLLISIONE RILEVATA DAL SIMULATORE"
@18,"BUMPER MOBILE NON IN POSIZIONE"
@19,"FORATRICE NON IN POSIZIONE"
@20,B,"STOP MACCHINA DA CODICI M SUPPLEMENTARI"
@21,B,"M00 ATTIVO: START CICLO"
@22,M,"BATTERIA SCARICA ENCODER ASSI YASKAWA"
@23,"AZIONAMENTI ASSI XYZ... NON OK"
@24,"AZIONAMENTI ASSI ROTATIVI NON OK"
@25,"CNC NON OK"
@26,"PRESSOSTATO ARIA INTERVENUTO"
@27,"BATTERIA CNC NON CARICA"
@28,"ERRORE CANOPEN RING 0"
@29,"ERRORE CANOPEN RING 1"
@30,B,"ABILITAZIONE BL/SBL UTENSILE MANDRINO 1"
@31,B,"ABILITAZIONE BL/SBL UTENSILE MANDRINO 2"
@32,B,"ABILITAZIONE BL/SBL UTENSILE MANDRINO SUPPLEMENTARE"
@33,B,"CICLO ETICHETTATURA IN CORSO"
@34,"ETICHETTATRICE NON PRONTA"
@35,"ETICHETTATRICE NON IN POSIZIONE"
@36,"ERRORE ETICHETTATRICE"
@37,"SONDA TERMICA/VENTOLA MANDRINO 1"
@38,"SONDA TERMICA/VENTOLA MANDRINO 2"
@39,"SONDA TERMICA/VENTOLA MANDRINO SUPPLEMENTARE"
@40,"INTERVENTO MAGNETOTERMICO GRUPPO LAMA"
@41,"RICARICARE POMPA LUBRIFICAZIONE"
@42,"LUBRIFICAZIONE ASSI NON OK"
@43,B,"LUBRIFICAZIONE ASSI IN CORSO"
@44,B,"RICHIESTA VUOTO/ATTREZZATURA"
@45,"EMERGENZA CAUSA VUOTO ZONA 1"
@46,"EMERGENZA CAUSA VUOTO ZONA 2"
@47,"ASSI IN FINE CORSA"
@48,"CUFFIA ESTERNA NON IN POSIZIONE"
@49,"CUFFIA INTERNA NON IN POSIZIONE"
@50,"CUFFIA PULIZIA PIANO NON IN POSIZIONE"
@51,"EMERGENZA CAUSA VUOTO ZONA 3"
@52,"EMERGENZA CAUSA VUOTO ZONA 4"
@53,B,"ESEGUIRE RIFERIMENTO ASSI"
@54,"ESEGUIRE RIFERIMENTO MAGAZZINO UTENSILE 1"
@55,"ESEGUIRE RIFERIMENTO MAGAZZINO UTENSILE 2"
@56,"ESEGUIRE RIFERIMENTO MAGAZZINO UTENSILE MANDRINO SUPPLEMENTARE"
@57,"ESEGUIRE RIFERIMENTO MAGAZZINO ESTERNO 1"
@58,"ESEGUIRE RIFERIMENTO NAVETTA HS"
@59,"ESEGUIRE RIFERIMENTO PINZE ROBOT CELLA WD"
@60,"CONVOGLIATORE TRUCIOLI NON OK"
@61,B,"SERBATOIO LUBRIFICAZIONE CONVOGLIATORE TRUCIOLI VUOTO"
@62,"ASSE X IN FINE CORSA"
@63,"ASSE Y IN FINE CORSA"
@64,"ASSE Z IN FINE CORSA"
@65,"PALPATORE SYNCRO NON IN POSIZIONE"
@66,B,"ALLINEAMENTO ASSI GANTRY IN CORSO"
@67,"ASSE B IN FINE CORSA"
@68,"ASSE C IN FINE CORSA"
@69,"ASSE Y NON IN POSIZIONE"
@70,"ESEGUIRE RIFERIMENTO PALPATORE SYNCRO"
@71,"PERNO BLOCCAGGIO TAVOLO ELEVATORE NON IN POSIZIONE"
@72,"FOTOCELLULA PRESENZA UTENSILE"
@73,"MANDRINO 1 NON OK"
@74,"MANDRINO 2 NON OK"
@75,"MANDRINO SUPPLEMENTARE NON OK"
@76,"FOTOCELLULA PRESENZA UTENSILE (CATENA)"
@77,"ALLARME SENSORE ROTAZIONE MANDRINO 1"
@78,"ALLARME SENSORE ROTAZIONE MANDRINO 2"
@79,"ALLARME SENSORE ROTAZIONE MANDRINO SUPPLEMENTARE"
@80,"CAMBIO UTENSILE TESTA 1(ONBOARD) NON IN POSIZIONE"
@81,"CAMBIO UTENSILE MANDRINO SUPPLEMENTARE (ONBOARD) NON IN POSIZIONE"
@82,"CAMBIO UTENSILE LINEARE NON IN POSIZIONE"
@83,"CAMBIO UTENSILE HS NON IN POSIZIONE"
@84,"[TM] NAVETTA TOOL MANAGEMENT NON IN POSIZIONE"
@85,"[TM] LETTORE CHIP TOOL MANAGMENT NON IN POSIZIONE"
@86,"[TM] LIBERARE PINZA DI CARICO TOOL MANAGMENT"
@87,"[TM] COLLISIONE CON TOOL MANAGMENT"
@88,"[TM] CARICARE UTENSILE SULLA PINZA DI CARICO DEL TOOL MANAGMENT"
@89,"BANDELLA NON IN POSIZIONE"
@90,"PANNELLO PRELEVATO FUORI ALLINEAMENTO"
@91,"SCARICATORE NON IN POSIZIONE"
@92,"SPONDE/BATTUTE DI SCARICO NON IN POSIZIONE"
@93,"ZONA DI SCARICO OCCUPATA"
@94,"VERIFICARE DIMENSIONI PILA"
@95,"CARICARE NUOVA PILA"
@96,"CARICATORE NON IN POSIZIONE"
@97,"TAVOLO ELEVATORE NON OK"
@98,"PANNELLO NON PRELEVATO DA TAVOLO ELEVATORE"
@99,"FOTOCELLULA RIFERIMENTO PANNELLO NON OK"
@100,"ALLARME CELLA WD"
@101,"REFRIGERANTE MANDRINO 1 NON OK"
@102,"REFRIGERANTE MANDRINO 2 NON OK"
@103,"INVERTER NASTRO DI SCARICO NON OK"
@104,"ARRESTO OPERATIVO: RESETTARE LE FOTOCELLULE DI SICUREZZA"
@105,B,"C.UTENSILE LINEARE IN CORSO: ABBASSARE GLI INNALZATORI E RESETTARE LE FOTOCELLULE DI SICUREZZA"
@106,"CARICO PANNELLO NON AMMESSO"
@107,"BYPASS COLLISIONI ATTIVO"
@108,"SPORTELLO CAMBIO UTENSILE LINEARE DESTRO NON IN POSIZIONE"
@109,"VERIFICA FUNZIONAMENTO SICUREZZE"
@110,"RESETTARE LE FOTOCELLULE DI SICUREZZA"
@111,"INSERIMENTO UTENSILE NON OK"
@112,"GUASTO MICRO CONTROLLO PEDANE"
@113,"INSERIMENTO UTENSILE IN NAVETTA HS NON OK"
@114,B,"TABELLA NON AGGIORNATA"
@115,"MANDRINO 1 NON SBLOCCATO"
@116,"MANDRINO SUPPLEMENTARE NON SBLOCCATO"
@117,"CONTROLLARE CICLO CHIUSURA BORDO"
@118,B,"PM: SETUP NON POSSIBILE ZONA 3 [Vuoto ON/Teste DW]"
@119,B,"PM: SETUP NON POSSIBILE ZONA 4 [Vuoto ON/Teste DW]"
@120,B,"UTENSILE SPECIALE: OPERAZIONE NON AMMESSA"
@121,"ERRORE CICLO CHIUSURA BORDO"
@122,"MAGAZZINO UTENSILE ESTERNO 1 NON IN POSIZIONE"
@123,"SPORTELLO MAGAZZINO ESTERNO NON IN POSIZIONE"
@124,B,"ERRATA PROGRAMMAZIONE"
@125,B,"ERRORE UTENSILE TESTA 1"
@126,B,"ERRORE UTENSILE TESTA 2"
@127,"SPORTELLO CAMBIO UTENSILE LINEARE SINISTRO NON IN POSIZIONE"
@128,"TIME OUT PIGNA MOBILE"
@129,B,"CAMBIO MODALITA' MACCHINA (M103)"
@130,"PORTE ARMADIO ELETTRICO APERTE"
@131,B,"ESEGUIRE MANUTENZIONE CONDIZIONATORE ARMADIO ELETTRICO"
@132,"AGGREGATO PRESSATORE/CONVOGLIATORE TRUCIOLI NON OK"
@133,"SERBATOIO LUBROREFRIGERATORE UTENSILE VUOTO"
@134,B,"BATTERIA SCARICA TASTATORE RADIO"
@135,"RILEVATORE SPESSORE PEZZO NON IN POSIZIONE"
@136,"CICLO TASTATURA NON OK"
@137,"BATTUTE DI RIFERIMENTO ZONA 1 NON OK"
@138,"BATTUTE DI RIFERIMENTO ZONA 2 NON OK"
@139,"ASSI PRISMA BC NON IN POSIZIONE"
@140,"AZIONAMENTI ASSI PRISMA BC NON OK"
@141,"TASTATORE RADIO NON OK"
@142,"AVVICINATORI NON IN POSIZIONE"
@143,"AVVICINAMENTO PANNELLO NON AVVENUTO"
@144,"PRESA PANNELLO NON OK"
@145,B,"RIAGGANCIO MANDRINO IN CORSO"
@146,B,"RIAGGANCIO MANDRINO FALLITO"
@147,B,"RIAGGANCIO MANDRINO AVVENUTO"
@148,"INTERVENTO FUNE DI SICUREZZA"
@149,"INTERVENTO OVERSPEED ASSI"
@150,"INTERVENTO BUMPERS"
@151,B,"MACCHINA SPENTA"
@152,"EMERGENZA PREMUTA"
@153,B,"PM: SETUP NON POSSIBILE ZONA 1 [VUOTO ON / TESTE DW]"
@154,B,"PM: SETUP NON POSSIBILE ZONA 2 [VUOTO ON / TESTE DW]"
@155,B,"BARRA MOBILE CENTRALE 1 NON IN POSIZIONE"
@156,B,"BARRA MOBILE CENTRALE 2 NON IN POSIZIONE"
@157,B,"PM: COLLISIONE BATTUTE CON SUPPORTI VENTOSE / MORSETTI"
@158,B,"CUFFIA MANDRINO SUPPLEMENTARE NON IN POSIZIONE"
@159,B,"TESTA GRUPPO MANDRINO SUPPLEMENTARE NON IN POSIZIONE"
@160,B,"TESTA GRUPPO LAMA NON IN POSIZIONE"
@161,B,"CICLO DI CARICO IN CORSO"
@162,B,"CICLO DI SCARICO IN CORSO"
@163,B,"BATTUTE DI CARICO NON IN POSIZIONE ZONA 1"
@164,B,"ATTESA ROBOT IN POSIZIONE"
@165,B,"INVERTER GUASTO POMPA VUOTO 1 (MASTER)"
@166,B,"INVERTER GUASTO POMPA VUOTO 2 (SLAVE)"
@167,B,"BATTUTE DI CARICO NON IN POSIZIONE ZONA 2"
@168,B,"SALITA CUFFIA DA OPERATORE"
@169,B,"TRAVERSA 1 NON IN POSIZIONE"
@170,B,"TRAVERSA 2 NON IN POSIZIONE"
@171,B,"TRAVERSA 3 NON IN POSIZIONE"
@172,B,"TRAVERSA 4 NON IN POSIZIONE"
@173,B,"TRAVERSA 5 NON IN POSIZIONE"
@174,B,"TRAVERSA 6 NON IN POSIZIONE"
@175,B,"TRAVERSA 7 NON IN POSIZIONE"
@176,B,"TRAVERSA 8 NON IN POSIZIONE"
@177,B,"TRAVERSA 9 NON IN POSIZIONE"
@178,B,"TRAVERSA 10 NON IN POSIZIONE"
@179,B,"TRAVERSA 11 NON IN POSIZIONE"
@180,B,"TRAVERSA 12 NON IN POSIZIONE"
@181,B,"SOSTITUZIONE VENTOSE IN CORSO AREA 1"
@182,B,"SOSTITUZIONE VENTOSE IN CORSO AREA 2"
@183,"BATTUTE DI RIFERIMENTO ZONA 3 NON OK"
@184,"BATTUTE DI RIFERIMENTO ZONA 4 NON OK"
@185,"[BRC] GR5: GRUPPO FUSI ORIZZONTALI NON IN POSIZIONE (fori spine)"
@186,"[BRC] GR6: GRUPPO FRESA VERTICALE NON IN POSIZIONE"
@187,"[BRC] GR7: GRUPPO FRESA ORIZZONTALE NON IN POSIZIONE"
@188,"[BRC] GR8: GRUPPO LAMA NON IN POSIZIONE"
@189,"[BRC] ATTESA INNESTO PER ROTAZIONE GRUPPO LAMA"
@190,"SELETTORI CONTROSAGOMA NON OK [AREA UNICA]"
@191,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 1 NON OK"
@192,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 2 NON OK"
@193,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 3 NON OK"
@194,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 4 NON OK"
@195,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 5 NON OK"
@196,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 6 NON OK"
@197,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 7 NON OK"
@198,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 8 NON OK"
@199,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 9 NON OK"
@200,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 10 NON OK"
@201,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 11 NON OK"
@202,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 12 NON OK"
@203,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA FISSA SX NON OK"
@204,"BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA FISSA DX NON OK"
@205,"BASI NON BLOCCATE ZONA 1"
@206,"BASI NON BLOCCATE ZONA 2"
@207,"BASI NON BLOCCATE ZONA 3"
@208,"BASI NON BLOCCATE ZONA 4"
@209,B,"SOSTITUZIONE VENTOSE IN CORSO AREA 3"
@210,B,"SOSTITUZIONE VENTOSE IN CORSO AREA 4"
@211,"[BORDATORE POWER] ATTESA GRUPPO A BORDARE ALTO"
@212,"[BORDATORE POWER] ATTESA GRUPPO A BORDARE BASSO"
@213,"[BORDATORE POWER] ATTESA GRUPPO A BORDARE POSIZ. CAMBIO RULLO"
@214,"[BORDATORE POWER] ATTESA PIANO CARICAMENTO BORDI ALTO"
@215,"[BORDATORE POWER] ATTESA PIANO CARICAMENTO BORDI BASSO"
@216,"[BORDATORE POWER] MANCATA LETTURA BORDO GIUNZIONE"
@217,"[BORDATORE POWER] ERRORE BORDO SU FOTOCELLULA DI CARICO"
@218,"VASCA COLLA NON IN TEMPERATURA"
@219,"[BORDATORE POWER] ASSENZA BORDO IN MULTIROTOLO"
@220,"[BORDATORE POWER] ATTESA CICLO CARICO COLLA DA PREFUSORE"
@221,"[BORDATORE POWER] MANCATO TAGLIO TRANCIA MAGAZZINO BORDI"
@222,"[BORDATORE POWER] ATTESA CARICO COLLA DA PREFUSORE"
@223,"[BORDATORE POWER] ANOMALIA SENSORI CILINDRO TESTA A BORDARE"
@224,"SENSORE TESTA A BORDARE IN COLLISIONE"
@225,"[BORDATORE POWER] TIMEOUT INTESTATURA BORDO TESTA A BORDARE"
@226,"INTERVENTO TERMICI VASCA COLLA"
@227,"INTERVENTO TERMICI PREFUSORE"
@228,"INTERVENTO TERMICI LAMPADE ONDE CORTE"
@229,"ESEGUIRE RIFERIMENTO MOT. ALTEZZA BORDO TESTA B."
@230,"ESEGUIRE RIFERIMENTO MOT. ALTEZZA BORDO MAGAZZINO B."
@231,"ESEGUIRE RIFERIMENTO MOT. CAMBIO RULLO PRESSIONE"
@232,"TIMEOUT SENSORE CHIUSURA CILINDRO PREFUSORE"
@233,"ESEGUIRE TARATURA TRAVERSE/VENTOSE"
@234,"VENTOSE NON BLOCCATE AREA 1"
@235,"VENTOSE NON BLOCCATE AREA 2"
@236,B,"ATTESA SBLOCCO VENTOSA"
@237,B,"ATTESA BLOCCO VENTOSA"
@238,B,"RIMUOVERE VENTOSA: START CICLO"
@239,B,"INSERIRE VENTOSA: START CICLO"
@240,"ANOMALIA FOTOCELLULA MAGAZZINO BORDI"
@241,B,"BARRA 1"
@242,B,"BARRA 2"
@243,B,"BARRA 3"
@244,B,"BARRA 4"
@245,B,"BARRA 5"
@246,B,"BARRA 6"
@247,B,"BARRA 7"
@248,B,"BARRA 8"
@249,B,"BARRA 9"
@250,B,"BARRA 10"
@251,B,"BARRA 11"
@252,B,"BARRA 12"
@253,B,"RIMUOVERE/INSERIRE VENTOSA COME DA GRAFICA SU AREA 1: START CICLO"
@254,B,"RIMUOVERE/INSERIRE VENTOSA COME DA GRAFICA SU AREA 2: START CICLO"
@255,"PORTE PROTEZIONE SBLOCCATE"
@256,"ERRORE MODULO ZERO SPEED MANDRINO"
@257,"INTESTATORE NON IN POSIZIONE"
@258,"INTESTATORE 92 VUOTO"
@259,"INTESTATORE 93 VUOTO"
@260,"LIVELLO COLLA BASSO B.BASIC"
@261,"[WD]EMERGENZA TRANSFER PREMUTA"
@262,"[WD]INTERVENTO MAGNETOTERMICI TRANSFER"
@263,"[WD]PORTE ARMADIO ELETTRICO TRANSFER APERTE"
@264,"[WD]SVUOTARE TRANSFER"
@265,"[WD]PEZZO IN ZONA DI SCARICO"
@266,"[WD]ATTESA ROBOT 1 IN POSIZIONE"
@267,"[WD]ATTESA ROBOT 2 IN POSIZIONE"
@268,"[WD]SVUOTARE RULLIERE"
@269,"[WD]DIMENSIONI PEZZO NON OK"
@270,"[WD]SVUOTARE PIANO MACCHINA E PINZE ROBOT"
@271,"[WD]PINZA ROBOT 1 NON IN POSIZIONE"
@272,"[WD]PINZA ROBOT 2 NON IN POSIZIONE"
@273,"MORSETTI ZONA 1 ALTI PNEUMATICAMENTE"
@274,"MORSETTI ZONA 2 ALTI PNEUMATICAMENTE"
@275,"EMERGENZA CAUSA MORSETTI ZONA 1"
@276,"EMERGENZA CAUSA MORSETTI ZONA 2"
@277,"ZONA DI COLLISIONE REFILATORE / RAS"
@278,"PERICOLO SPORTELLO PANTOGRAFO APERTO"
@279,"ZONA DI COLLISIONE BORDATORE"
@280,"POSIZIONE DEL SELETTORE DELLA PULSANTIERA NON OK"
@281,"PREMERE PULSANTE UOMO-MORTO"
@282,"METTERE LA MACCHINA IN EMERGENZA"
@283,"EMERGENZA TAPPETO ZONA 1"
@284,"EMERGENZA TAPPETO ZONA 2"
@285,"ZONA DI COLLISIONE MAGAZZINO RULLI PRESSIONE"
@286,"TAPPETO AREA 1 IMPEGNATO"
@287,"TAPPETO CENTRALE IMPEGNATO"
@288,"TAPPETO AREA 2 IMPEGNATO"
@289,"NUMERO RULLO PRESSORE ERRATO"
@290,"CHECK VASCA COLLA"
@291,"TIMEOUT GRUPPO VENTOSE NON ESCLUSO"
@292,"TIMEOUT GRUPPO VENTOSE NON INSERITO"
@293,"ASSE C BORDATORE IN QUOTA COLLISIONE CON G.VENTOSE"
@294,"CICLO INSERIMENTO SPINA GRUPPO 92 NON OK(MUOVERE IN JOG+ L'ASSE X)"
@295,"CICLO INSERIMENTO SPINA GRUPPO 93 NON OK(MUOVERE IN JOG- L'ASSE X)"
@296,"RULLI NON IN POSIZIONE"
@297,"ASSE X FUORI LIMITE PER RULLI"
@298,"COLLISIONE RULLI CON GRUPPO TESTE"
@299,"LASCIARE LIBERO"
@300,"PERICOLO COLLISIONE BORDATORE PIANO MULTIFUNZIONE"
@301,"MODALITÀ CELLA NON ATTIVA"
@302,"ZONA DI COLLISIONE BORDATORE IN Y"
@303,"ERRORE SEQUENZA CAMBIO RULLO PRESSORE"
@304," "
@305," "
@306," "
@307," "
@308," "
@309," "
@310," "
@311," "
@312," "
@313,"PRESSORE 1 TESTA 1 NON IN POSIZIONE"
@314,"PRESSORE 2 TESTA 1 NON IN POSIZIONE"
@315,"PRESSORE 3 TESTA 1 NON IN POSIZIONE"
@316,"PRESSORE 4 TESTA 1 NON IN POSIZIONE"
@317,"PRESSORE 1 TESTA 2 NON IN POSIZIONE"
@318,"PRESSORE 2 TESTA 2 NON IN POSIZIONE"
@319,"PRESSORE 3 TESTA 2 NON IN POSIZIONE"
@320,"PRESSORE 4 TESTA 2 NON IN POSIZIONE"
@321,"ATTESA FINE CAMBIO UTENSILE"
@322," "
@323,"PERICOLO COLLISIONE ASSI X-U"
@324,"PERICOLO COLLISIONE ASSI Y-V"
@325,"ZERO FEED RATE"
@326,"PIGNA MOBILE ATTIVA - PADDLE DISABILITATO"
@327,"APERTURA PINZE BLOCCATO DA ASSI Z-W BASSI"
@328,"ATTENZIONE! PERICOLO COLLISIONE"
@329,"CUFFIA LAMA NON IN POSIZIONE"
@330,"BATTUTA RIFERIMENTO NON ESCLUSA"
@331,"SCARICO PANNELLO: CONFERMARE CON START CICLO"
@332,"VELOCITA' RIDOTTA A 25MT/MIN"
@333,"DISCESA PRESSORE BLOCCATA DA ASSI Z-W BASSI"
@334,"DISCESA MANDRINO BLOCCATA DA ASSI Z-W BASSI"
@335,"DISCESA FUSO/LAMA BLOCCATA DA ASSI Z-W BASSI"
@336,"DISCESA BATTUTA RIFERIMENTO BLOCCATA DA ASSI Z-W BASSI"
@337,"MOVIMENTO ASSI X BLOCCATO DA PINZA APERTA E TESTE BASSE"
@338,"MOVIMENTO ASSI U BLOCCATO DA PINZA APERTA E TESTE BASSE"
@339,"MOVIMENTO ASSI YZ BLOCCATO DA PINZE APERTE"
@340,"MOVIMENTO ASSI VW BLOCCATO DA PINZE APERTE"
END
