SCM

01) modalità lettura variabili V / ETK/SIMREAD[0]...
    get_reg_by_name("V", ref VAreaAddress)
    read_regbuffer(ref VAreaAddress, 68, 1, PLC_MemoryRead)
02) lettura assi... va da SImDATA, am serve "molteplice conversione", ovvero
    BitConverter.ToInt32(BitConverter.GetBytes(PLC_MemoryRead[240]),0)
03) in caso di chiusura SI BLOCCA
    va visto meglio l'insieme delle procedure di chiusura...