Note PLC SIEMENS punzonatrice FAPE

Lettura dati da DB15, scrittura su DB16 (poi ignorata)

Legge SOLO i primi 48 byte

B0, WORD, Stato Macchina Generale
0=COMUNICAZIONE ASSENTE
1=EMERGENZA INSERITA
2=AVARIA ARIA          
3=AVARIA PRESSIONE OLIO
4=AVARIA LIVELLO OLIO
5=AVARIA TEMPERATURA OLIO       
6=AVARIA MOTORE POMPA IDRAULICA
7=AVARIA MOTORE RAFFREDDO IDRAULICA
8=AVARIA SINCRONISMO PORTE
9=AVARIA LIBERA
10=ATTIVAZIONE IN CORSO
11=MODO MANUALE ATTREZZAGGIO
12=MODO AUTOMATICO LOCALE
13=MODO AUTOMATICO + ROBOT
14=CICLO IN CORSO
15=LIBERO

B2, WORD, Posizione sequenza contatore
0=CICLO AUTOMATICO FERMO
5=CONTROLLO MODO OPERATIVO
8=MODO ATTIVO CON ROBOT
10=SBLOCCAGGIO PEZZO
11=APERTURA PORTELLO ROBOT
12=CONSENSO ACCESSO AL ROBOT
14=CARICO ROBOT IN CORSO
16=CARICO ROBOT CONCLUSO
18=CHIUSURA PORTELLO ROBOT
20=VERIFICA POSIZIONE CARRI
22=BLOCCAGGIO PEZZO
24=ATTESA CARRO A DESTRA
25=DISCESA RAPIDO BROCCIATURA
26=CICLO DI BROCCIATURA
28=RITORNO BROCCIATRICE
30=COMANDO CARRO A SINISTRA
32=CICLO DI ALESATURA
34=RITORNO CARRO ALESATURA
36=COMANDO CARRO A DESTRA
38=INCREMENTO CONTAPEZZI
40=CONTROLLO TIME OUT CICLO
42=RILANCIO CICLO [F42]
45=ATTESA FINE CICLO



B4, WORD, contatore cicli eseguiti per lubrifica

B40, DWORD, contapezzi azzerabile da operatore

B44, DWORD, contapezzi ASSOLUTO







----------------------------
- ISOLA GT 547 - KAWA                       
----------------------------
547

PLC 192.168.1.55
HMI 192.168.1.48

              
----------------------------
- ISOLA BTB1
----------------------------
557

PLC 192.168.1.56
HMI 192.168.1.46

----------------------------
- Altra isola vecchia 
----------------------------
PLC PLC 192.168.1.57
HMI 192.168.1.47

Sub 255.255.252.0

Gtw 192.168.0.5
Dns1 192.168.1.69
Dns2 192.168.1.86
