# Commenti con cancelletto, struttura un variabile per riga, tipo chiave|valore (occhio che il separatore è configurato da .cofig come "charSep"); spazi e tabulazioni dovrei trimmarli in acquisizione (qui inseriti per comodità di lettura)
# Segnali BIT per gestione MAPO-IOB-WIN "base"
0.0|IOB_POWER_ON			|BIT
0.1|IOB_RUN 					|BIT
0.2|IOB_COUNT         |BIT
0.3|IOB_ALARM					|BIT
0.4|IOB_MANUAL				|BIT
# segnali BIT x ACK
0.5|ACK_STR				    |BIT
0.6|ACK_ST_COM        |BIT
0.7|ACK_END_COM       |BIT
#bit x definizione ultimo pezzo (OK/SCARTO/RILAVORAZIONE)
1.0|LAST_PZ_OK	  		|BIT
1.1|LAST_PZ_KO	  		|BIT
1.2|LAST_PZ_RIL				|BIT
1.3|STATO_COMM				|BIT
# Vettori allarmi (banchi da 32)
002|ALARMS_001        |4BYTE
006|ALARMS_033        |4BYTE
010|ALARMS_065        |4BYTE
014|ALARMS_097        |4BYTE
# Altro valori byte numerici (0..255)
018|AUTO_POWER_OFF    |BYTE
019|OVR_FEED          |BYTE
020|OVR_SPEED				  |BYTE
# CURR MODE diviso in BIT:
# B0 (01) = AUTO
# B1 (02) = MDI
# B2 (04) = JOG
# B3 (08) = TeachIN (associato a MDI --> 10)
# B4 (16) = Repos (associato a JOG --> 20)   
# B5 (32) = RefPoint (associato a Jog --> 36)
# B6 (64) = Incr1 (associato a Jog --> 68)
# B7 (128) = Incr10 (associato a Jog --> -124 / 132 se UInt)
021|CURR_MODE				  |BYTE
# valori word come UINT 16bit/Word 32bit/DWord
022|COUNT_TOT 				|WORD
024|RPM_PEZZO 				|DWORD
028|RPM_MOLA  				|DWORD
032|NUM_PZ_STOP 			|WORD
034|MIN_TEO_STOP 			|WORD
036|LOAD_PEZZO 			  |WORD
038|LOAD_MOLA  			  |WORD
# valori real TC / misure
040|TC_LAST_PZ			  |REAL
044|MIS_H1_LAST_PZ		|REAL
048|MIS_H2_LAST_PZ		|REAL