# Commenti con cancelletto, struttura un AREA MEMORIA per riga, tipo A | B | C (il separatore è configurato da .cofig come "testCharSep"); 
#
# Struttura memoria: AREA MEMORIA | inizio memoria | dimensione memoria in BYTE
# es: Y|8|6 --> significa che legge da Y8 a Y13 
#
#------------------------------------------
# REGIONE SEGNALI STANDARD
#------------------------------------------
F|0.4|FEED_HOLD_LAMP
F|0.5|START_CYCLE_LAMP
F|0.7|AUTO_OP_SIGNAL
F|1.0|ALARM
F|1.1|RESET
F|1.7|CN_READY
G|7.2|START
G|8.5|FEED_HOLD
#------------------------------------------