Sw da impiegare x Adapter
- start/stop: avvia tutto
- VBLock --> CUTHS: permette di leggere/scrivere direttamente le variabili del PLC / CNC (es EOK69 dei metri percorsi da asse che NON vengono aggiornate sul simulatore)

- Accord.cfg --> decodifica valori
- XSim.ini --> status area e command area


XilogLib.h --> devinisce il "TIPO" VW (memoria V, lunghezza Word) come
#define    VW         (V_VAR | LEGGI_A_WORD) 
ovvero
#define    V_VAR            0xA000  
#define    LEGGI_A_WORD     0x0041 

xilogli.cpp --> Kva_ReadLadderVar
nci.cpp --> EsaGv_ReadLadderVar

che usa 
- get_reg_by_name
e
- read_regbuffer

EOK dei contatori: vedere VariabiliCOntatori.txt

Infine in c:\KVara\LOGICA\Simboli.lib\Simula.inc

contiene riferimenti ad aree variabili SIMREAD0.xxx