# Commenti con cancelletto, struttura un variabile per riga, tipo chiave|valore (occhio che il separatore è configurato da .cofig come "charSep"); spazi e tabulazioni dovrei trimmarli in acquisizione (qui inseriti per comodità di lettura)
# Segnali BIT per gestione richeista lettura valori
0.0|SIG_STR					  |BIT
0.1|SIG_ST_COM 			  |BIT
0.2|SIG_END_COM       |BIT
# valori word come UINT 16bit/Word
002|NUM_PZ_LOTTO      |WORD
# dati COMMESSA
006|L_MAX_COMM    		|BYTE
007|L_ACT_COMM    		|BYTE
008|COD_COMMESSA 			|20CHAR
# dati ARTICOLO
006|L_MAX_ART  				|BYTE
007|L_ACT_ART  				|BYTE
008|COD_ARTICOLO 			|20CHAR
# dati PROGRAMMA
006|L_MAX_PROG 				|BYTE
007|L_ACT_PROG 				|BYTE
008|COD_PROGRAMMA 		|20CHAR
# dati MACCHINA
006|L_MAX_MACC 				|BYTE
007|L_ACT_MACC				|BYTE
008|COD_MACCHINA 			|20CHAR
# dati DIRECTORY
006|L_MAX_DIR  				|BYTE
007|L_ACT_DIR 				|BYTE
008|COD_DIRECTORY			|20CHAR
