### MAPO-IOB-WIN

v: {{CURRENT-REL}}
Acquisitore MAPO-IOB per sistemi Windows
Note di rilascio:

- v.3.1.* → v.3.2.*
  - Nuovi simulatori con gestione emergenza
  - Fix gestione invio dati Redis
  - Implementazione IOB Eurom63
- v.2.6.* → v.3.0.*
  - revisione sistema metodi invio in blocco
  - Gestione invio contapezzi in step > 1
  - Gestione eventi in blocco (indipendente e prioritario su EvBlock)
  - Gestione limite eventi memorizzabili
  - Integrazione REDIS
  - Integrazione IOB-MAN
- v.2.5.* → v.2.6.*
  - revisione sistema timeout Ping
  - Gestione AutoODL in prod generale (non solo SIM)
- v.2.4.* → v.2.5.*
  - Aggiunto adapter MTConnect
  - Ottimizzazione gestione SIEMENS
- v.2.3.* → v.2.4.*
  - inserita gestione conf json x Flog acquisiti
  - gestione invio Json blocchi dati FLog
  - ottimizzazioni varie adapter Siemens
  - ottimizzazione processo svuotamento code
  - riduzione interferenza e interblocchi in fase di PLC assente
- Ultime modifiche:
  {{LAST-CHANGES}}
- v.1.18.* → v.2.3.*
  - inserimento WPS x acontrolli WebPage human readable
  - fix gestione task2exe
  - aggiunte varie versioni PLC siemens
  - aggiunto PLC WPS x generiche web pages
  - revisitazione LOG ODL e contapezzi
  - modifica pagina presentazione dati (master) x resize
  - Attivazione IOB SIMULATOR per test di carico (sostituito type DEMO)
  - Aggiunto simulatore macchine MULTI pallet
  - Ottimizzazione simulatore
  - Ottimizzazioni PLC Siemens x riavvio post disconnessione (es spegnimento notturno)
  - Ottimizzazione processo chiusura in update applicazione
  - Aggiunta simulazione spegnimento con WU/CD
- v.1.11.* → v.1.18.*
  - Inserimento controller SIEMENS con S7+ library
  - Inserimento nuove letture FANUC x programmi
  - Inserimento nuove letture FANUC x SysEx (informazioni sistema)
  - Inserimento invio FluxLog x parametri estesi (es SysEx, ProgName,...)
  - FIX visualizzazione dati FluxLog e URL inviati
  - FIX MAIN program da FANUC (non il current)
  - Inserita modalita' DUMP memoria (iniziale full + periodica)
  - Inserimento gestione contapezzi standard/checkBit in IOB.cfg
  - Inserimento contapezzi da area memoria X
  - NUOVA Gestione rami cliente e URL di update
  - Gestione modi CNC
  - Lettura dari dinamycs FANUC (feed, speed)
  - aggiunta gestione aree G0..G30 (overrides?)
  - fix errore disconnessione FANUC (allo spegnimento dl CNC) e memoria valori persistente a 1
  - fix globali x gestione log IN / FLOG + ottimizzaizone check FANUC (PING)
  - ottimizzazione fasi di restart in caso di assenza del server (evita reinvii inutili e migliora tempo ripartenza invio)
  - review procedure controllo connessione x FANUC (es Tornos II)
  - non richeide pił privilegi admin x fare update
  - gestione segnali inverted
  - completata gestione configurabilitą parametrica segnali (Tornos, CMZ, Biglia)
  - revisitazione LOG x distinguere processi IOB
- v.0.1.* → v.0.10.*
  - Testato in produzione x update ad avvio e su richiesta
  - Testato in produzione x lettura dati da Fanuc
  - Inizio deploy con copia file su area IIS
  - Prima versione con autoupdate
  - Test PrettyBin x spostamento dll
  - Base acquisitore FANUC
  - Sistema base sw controllo in tray

© Steamware 2006-{{CURR-YEAR}}